 // Material Name:
Purely specular reflector (0.3-25 µm)
 // Record creation date and time:
07/06/2011 14:04:08
 1.00000000000000E-0002 // Total emissivity;
 0.00000000000000E+0000 // Diffusity;
12 // Number of wavelengths;
 // SPECTRAL HEMISPHERICAL REFLECTANCE:
   0.3000 0.9970
   0.4000 0.9950
   0.6500 0.9920
   0.9000 0.9920
   1.5000 0.9910
   3.5000 0.9900
   5.0000 0.9890
   8.0000 0.9910
  10.6000 0.9950
  15.0000 0.9970
  20.0000 0.9980
  25.0000 0.9985
 // COMMENTS:
Purely specular (mirror-like) material
Diffusity = 0
Total emissivity = 0.01
Spectral reflectance is greater than 0.989 withn spectral range from 0.3 to 25 µm (12 wavelengths)
